

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ** ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ.:2132023973-978 Fax: 213-2023-805  [e:tmima.meleton@halandri.gr](mailto:tmima.meleton@halandri.gr) | **ΜΕΛΕΤΗ:** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  **Α.Μ.: 94 /2018**  **ΠΡΟΫΠΟΛ: 247.000,00€** ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  **ΧΡΗΜ/ΣΗ:** ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»  **Κ.Α.: 64.7135.02** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Του/της ή της εταιρείας \_ όπως νόμιμα εκπροσωπείται από Με έδρα οδός Αριθμός Τ.Κ τηλ fax email Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο

…………………………………………………………………………………………………………

…………… καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)** | **ΜΟΝΑ ΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Κάθισμα ασφάλειας κούνιας νηπίων | Τεμ. | 6 |  |  |
| 2 | Κάθισμα κούνιας απλό, παιδιών | Τεμ. | 6 |  |  |
| 3 | Σκελετός Κούνιας διθέσιας | Τεμ. | 6 |  |  |
| 4 | Μονάδα Τραμπάλας ζωάκι με ελατήριο (αλογάκι, λαγός, παπάκι, τάρανδος ) | Τεμ. | 6 |  |  |
| 5 | Μονάδα Τραμπάλας δύο θέσεων για παιδιά 3-12 ετών | Τεμ. | 5 |  |  |
| 6 | Μονάδα Τσουλήθρας νηπίων | Τεμ. | 1 |  |  |
| 7 | Μονάδα σκάλα- τσουλήθρα με αναρρίχηση | Τεμ. | 1 |  |  |
| 8 | Γέφυρα Αιώρησης | Τεμ. | 2 |  |  |
| 9 | Σύνθετο όργανο με πύργο, τσουλήθρα και αναρρίχηση παιδιών ανω των 2 -χρήση και από ΑΜΕΑ | Τεμ. | 1 |  |  |
| 10 | Σύνθετο όργανο με ράμπες -ΑΜΕΑ | Τεμ. | 1 |  |  |
| 11 | Σύνθετο όργανο με πύργο, 2 τσουλήθρες και πλέγμα αναρρίχησης- αιώρησης για παιδιά άνω του ενός έτους | Τεμ. | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Σύνθετη κατασκευή με δύο Πύργους και τσουλήθρες και συνδετήρια γέφυρα, ηλικιακής ομάδας α’ τμήμα έως τεσσάρων ετών και β’ τμήμα τεσσάρων ετών & άνω | Τεμ. | 1 |  |  |
| 13 | Επιστρώσεις εδάφους με ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας (ενδεικτικού τύπου Euroflex/ Kraiburg ή ισοδύναμου) με επίστρωση ΕPDM**,** πάχους 30 έως 40χιλ, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης του οργάνου και με πιστοποίηση διαπιστευμένου φορέα | Μ2 | 565 |  |  |
| 14 | Επιστρώσεις εδάφους με ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας (ενδεικτικού τύπου Euroflex/ Kraiburg ή ισοδύναμου) με επίστρωση ΕPDM, πάχους 50 έως 60χιλ, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης του οργάνου και με πιστοποίηση διαπιστευμένου φορέα | Μ2 | 500 |  |  |
| 15 | Επιστρώσεις εδάφους με ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας (ενδεικτικού τύπου Euroflex/ Kraiburg ή ισοδύναμου) με επίστρωση ΕPDM, πάχους 70 έως 90χιλ, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης του οργάνου και με πιστοποίηση διαπιστευμένου φορέα | Μ2 | 377 |  |  |
| 16 | Διαστρώσεις με ποταμίσιο βότσαλο-ψηφίδα 2-8 χιλ. με καμπυλωμένες άκρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 1176 και με πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα διαπίστευσης, σε υφιστάμενο βάθος σκάμματος 30-40 εκ ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης οργάνου | Μ3 | 13 |  |  |
| 17 | Πινακίδα με στοιχεία προγράμματος | ΤΜΧ | 1 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |  | | |  |
| **ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:** | | | | |

*Χαλάνδρι, / /*

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ